一、 具体需求品名（规格）需求：（1）冷却风机，数量：3台；规格型号：YOO\_132M\_8/10P，功率：2.2/1.5kw，电压：380V/50Hz，电流：5.8/4A，转速：730/580r/min，接法：Y形，防尘防水等级IP55。（2）冷冻水补水泵，数量：1台；规格型号：YE2-90S-2,功率：1.5kW,电压：380V/50Hz，转速：2840r/min，防尘防水等级IP55。