|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 详细 | 数量 |
| 1 | 离心通风柜 | 个 | 由于管道是右进左出特殊布局，所以需要定制。功率15KW，风流量:30000~40000立方米/每小时 | 1 |
| 2 | 拆除原有离心通风柜 | 个 | 11KW 离心通风柜 | 1 |
| 3 | 安装全新离心通风柜 | 个 | 15KW离心通风柜 | 1 |
| 4 | 牵引通风柜 | 个 | 功率4KW，风流量:10000~12000立方米/每小时 | 1 |
| 5 | 安装牵引通风柜 | 个 | 需要清洗天面管道干净后再进行安装。 | 1 |
| 6 | 电缆（加人工） | 米 | 5芯4平方厘米80m | 80 |
| 7 | 线套（加人工） | 米 | 80m | 80 |
| 8 | 止逆阀（加人工） | 个 | 需要定制 800mm\*600mm | 1 |
| 9 | 挡油板（加人工） | 项 | 201不锈钢，厚1.0mm，11平方烹调区烟罩改造与添加全新档油板 | 1 |
| 10 | 拆除及安装防火阀（加人工） | 个 | 包含拆除原有防火阀的费用，并且更换全新防火阀1. 搭脚手架，拆装天花板
2. 拆除2米风管，拆除防火阀
3. 更换6个风管口（拆除、安装人工材料费，现场烧焊）
4. 安装800mm\*800mm镀锌防火阀1.5mm厚（天花内安装）
 | 3 |
| 11 | 清洗 | / | 职工饭堂一二楼加楼顶排气管清洗，4人7天含辅材、工具 | / |